

Besiktningsutlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats/lekredskap

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Beställare** | **Lekplatsadress/Lekplatsnr** |
| *Fredrik Müchler* | 2023-05-22 | Helsingborgs stad | Mörarp 304 |
| **Ort** | **Utskriftsdatum** | **Kontaktperson** | **Telefonnummer** |
| Skräddaregatan 7 | 2023-05-23 | Lena Jaxmar | 042-106873 |

**Besiktningens omfattning**

1. Typ av besiktning och besiktningskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning  Installationsbesiktning

***Utförs mot SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning\* Utförs mot SS-EN 1176, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning\*  
  
\* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18), Ordningslagen (SFS 1993:1617)*** *Fitness-utrustning vid andra lekredskap besiktigas enligt SS-EN 1176 och tillämplig lagstiftning\* och ej enligt SS-EN 16630:2015*

1. Fysisk omfattning

Endast lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta kontrolleras med stickprover). Samt brunnar i direkt närhet

Lekplats inklusive staket/stängsel/buskage som avgränsar lekplatsen samt brunnar inom 10 m utanför staket/stängsel/buskage. Fasta bänkar och bord samt träd och buskar omfattas *inte* av besiktningen.

Område markerat på karta (se bilaga 1(förutom lekredskap med tillhörande islagsytor även träd och buskar samt kommunikationsvägar)) inklusive brunnar på lekplatsen och i lekplatsens närområde (upp till 20 m utanför kartans markering)

**Besiktningsman**

Fredrik Müchler

Innehar Certifikat nr CPL 183:19 utfärdat av

SERENO Certifiering AB

Lek, motion, utevistelse

Samt lekredskap

Enl. SS EN 1176 & SS EN 1177

Telefon: 0701 – 08 70 68

E-mail: fredrik.muchler@greenlandscaping.se

www.greenlandscapingskane.se

**Klagomål**

I det fall Ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan Ni Kontakta:

SERENO Certifiering AB

Box 5604

114 86 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 953 30

## Anmärkningar

## Drift- och underhållsplan (beställarens uppgifter samt/alt besiktningsmannens anmärkningar)

Finns  Saknas

|  |  |
| --- | --- |
| Leverantörens anvisningar:  -, Bra att ha vid tex reparationer av lekredskap, detta kan säkra att man använder originaldelar | **Ja** |
| Hänvisningsskylt:  -, Bra om olycka inträffar, så att personer kan ringa och ledsaga räddningstjänst eller liknande. | **Ja** |
| Rutiner olyckor/incidenter:  -, viktigt för att kunna utvärdera om redskap är felaktiga och ej anpassade för användarna | **Ja** |
| Rutiner för underhåll:  -, viktigt för att ha fungerande redskap längre och säkrare, vilket är ekonomiskt försvarbart | **Ja** |
| Sparande av dokument:  -, bra om man tex byter entreprenör, dessa dokument förenklar driften av redskapen | **Ja** |

*Enligt SS-EN 1176-7, avsnitt 8.1.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9*

# Förklaring av anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmärkning** | **Typ av fel** |
| **A** | Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada |
| **B** | Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada |
| **C** | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada |
| **-** | Inga risker identifierade |

Översiktsbild av lekplatsen

|  |
| --- |
|  |
|  |

Produktbeskrivning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Produkt | Tillverkare/artnr | Årtal | Bild nr |
| 1 | Gungställning typ 1 | Lars laj/LL 20133 | 2017 | Bild: 1 |
| 2 | Studsmatta | - | - | Bild: 2 |
| 3 | Voltstänger | - | - | Bild: 3 |
| 4 | Klätternät | Corocord/3028 | 2017 | Bild: 4 |
| 5 | Balansbana | Svenska naturlekplatser/100-113 | 2017 | Bild: 5 |
| 6 | Rutschbana | - | - | Bild: 6 |
| 7 | Labyrint | - | - | Bild: 7 |
| 8 | Sandlåda med bakbord | - | - | Bild: 8 |
| 9 | Gungställning typ 1 | Lars laj/LL12103 | 2017 | Bild: 9 |

Besiktningsresultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild: 1 | Bild: 2 | Bild: 3 |
| Bild: 4 | Bild: 5 | Bild: 6 |
| Bild: 7 | Bild: 8 | Bild: 9 |
|  |  |  |

Anmärkningar:

**Produkt 1, Gungställning typ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Säkerhetskedjan är sönder på en sida, samt fästet på andra sidan är slitet | C |

SS-EN 1176-2:4.6.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gungleden på en gunga är sönder | C |

SS-EN 1176-2:4.8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Islagsytan i gungriktningen är förliten. | B |

SS-EN 1176-2:4.10

**Produkt 2, Studsmatta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mindre skada på hoppduken | C |

SS-EN 1176-1:4.2.2

**Produkt 3, Voltstänger**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

**Produkt 4, Klätternät**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

**Produkt 5, Balansbana**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

**Produkt 6, Rutschbana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Plattform sliten, någon skruv sticker ut. Lösa plank. | C |

SS-EN 1176-1:4.2.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sarg i islagsytan. Ska vara minst 1000 mm vid sidan av rutschen. | C |

SS-EN 1176-3:4.8

**Produkt 7, Labyrint**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| En ribba saknas | C |

SS-EN 1176-1:4.2.2

**Produkt 8, Sandlåda med bakbord**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Flisor på stubbar | C |

SS-EN 1176-1:4.2.5

**Produkt 9, Gungställning typ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Stötdämpande underlag:

Produkt 1:Gungställning typ 1

|  |  |
| --- | --- |
| Låga nivåer, 18 cm lägsta uppmätta nivå på fallskyddet. | B |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 1:Gungställning typ 1

|  |  |
| --- | --- |
| Mycket kompakt material | B |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 6:Rutschbana

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen anmärkning | - |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 9:Gungställning typ 1

|  |  |
| --- | --- |
| Gummimatta, går ej att besikta. | - |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 2:Studsmatta

|  |  |
| --- | --- |
| Gummimatta, går ej att besikta | - |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 3:Voltstänger

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen anmärkning | - |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Produkt 4:Klätternät

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen anmärkning | - |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Brunnar:

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen brunn funnen i närheten | - |

Enligt ordningslagen 3 kap 5§