

Besiktningsutlåtande

Över utförd säkerhetsbesiktning av Fitnessredskap/utegym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Beställare** | **Adress/nr** |
| *Mats Appelquist* | 2023-06-29 | Mats | Test av protokoll |
| **Ort** | **Utskriftsdatum** | **Kontaktperson** | **Telefonnummer** |
| Adress | 2023-07-13 | Kontakt | Tel |

**Besiktningens omfattning**

1. Typ av besiktning och besiktningskriterier

Årlig säkerhetsbesiktning Installationsbesiktning

***Utförs mot SS-EN 16630 och tillämplig lagstiftning\* Utförs mot SS-EN 16630, tillverkarens anvisningar och tillämplig lagstiftning\*  
  
\* Såsom PBL (2010:900), BBR, Produktsäkerhetslagen (2004:451), Produktansvarslagen (SFS 1992:18)***

1. Fysisk omfattning

🗹Endast fitness redskap enligt SS-EN 16630 med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Lekredskap, stängsel, kommunikationsvägar, fasta bänkar, bord samt träd och buskar mm omfattas *inte* av besiktningen.

**Besiktningsman**

Mats Appelquist

Telefon: 00

Email: mats.appelquist@greenlandscaping.se

www.parksyd.se

Härmed intygas att besiktningen utförts enligt gällande regler.

*Digitalt signerad av Mats Appelquist, 2023-06-29*

## Anmärkningar

## Förklaring av anmärkningar

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmärkning** | **Typ av fel** |
| **A** | Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada |
| **B** | Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada |
| **C** | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada |
| **-** | Inga risker identifierade |

## Information för användning

|  |  |
| --- | --- |
| Informationsskylt:  Finns | **-** |
| Användningsinformation:  Finns | **-** |
| Märkning av redskapen/typskylt:  Finns | **-** |

*Enligt SS-EN 16630-7.1, SS-EN 16630-7.2 samt SS-EN 16630-8*

Översiktsbild av lekplatsen

|  |
| --- |
|  |
|  |

Produktbeskrivning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Produkt | Tillverkare/artnr | Årtal | Bild nr |
| 1 | Axelpress dubbel | - | - | Bild: 1 |
| 2 | Balans hög | - | - | Bild: 2 |

Besiktningsresultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild: 1 | Bild: 2 |  |

Anmärkningar:

**Produkt 1, Axelpress dubbel**

|  |  |
| --- | --- |
| Inga anmärkningar funna vid besiktningstillfället | - |

SS-EN 1176-1177 alt 16630

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

**Produkt 2, Balans hög**

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

SS-EN 16630:4.3.6

Montering ovan mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Montering under mark

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

Enligt SS EN 1176-1:6.2.2

Stötdämpande underlag:

Produkt 2 Balans hög

|  |  |
| --- | --- |
| underlag | B |

Enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5

Grindar och staket

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen anmärkning funnen vid besiktningstillfället. | - |

SS EN 1176-1177

Brunnar:

|  |  |
| --- | --- |
| Ingen brunn funnen i närheten | - |

Enligt ordningslagen 3 kap 5§